**Цементирование и накачка**

**ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ:**

Разработка 230 цементных, насосных и упаковочных услуг в период с 2016 по 2018 год в операционных районах Северного Монагаса.

**ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ:**

У нас есть три цементных набора, с помощью которых мы можем выполнять услуги:

* Первичное и вторичное цементирование в нефтяных и газовых скважинах.
* Отказ от Уэллса.
* Перемещение жидкости.
* Тестирование на целостность обучения (PIP).
* Пакет с Гравой.

**ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03 ПУМП ТЕСНЕС (Основное оборудование)** | | | |
| **ОПИСАНИЕ** | **МОДЕЛЬ** | **ЕДИНИЦА** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| Цементный прицеп (насосный грузовик) | GJ070640D001 | unit | 1 |
| Детройт Дизель 2x Цементадор Основные двигатели | 60 | pc | 2 серия |
| Основной мотор Компьютер 1xMotor | 6DD4408E09 | pc | 2 |
| Компрессор двигателя дитроит дизельного топлива | TU-FLO 550 | pc | 2 |
| Стартер Мотор 1xMotor Brand TDI | T30P | pc | 2 |
| Коробка передачи Allison | 12K11 TIDA | pc | 2 |
| Модуль управления Монитор SjPetro | GJ-12S | pc | 1 |
| Насосная консоль EXP-DEBIIBT4 | J'BKG | pc | 1 |
| Triplex насос бренд SIPETRO 4 1/2 "43Mpa | STP 600S | pc | 1 |
| Центробежный насос 4x3x13 Бренд TSC | HCP | pc | 1 |
| Triplex насос бренд SIPETRO 3 1/2 " 72Mpa | STP 600S | pc | 1 |
| Центробежный насос 6x5x11 Бренд TSC | HCP | pc | 1 |
| Центробежный насос 6x5x11 Бренд TSC | HCP | pc | 1 |
| Камминг DFAC Дизельный вспомогательный двигатель | 6LTAA89-C325 | pc | 1 |
| **06 MIXER UNITS (Основное оборудование)** | | | |
| **ОПИСАНИЕ** | **МОДЕЛЬ** | **ЕДИНИЦА** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| Микшерный микшерный прицеп | BCS-300-100A | unit | 1 |
| Дизельный двигатель марки CATERPILLAR CAT C7 | Model C7 | pc | 1 |
| Centrifuges Бренд SERVA 6x4 | Standard | pc | 2 |
| Centrifuge Brand SERVA 4x3 | Standard | pc | 1 |
| Neumaticstarter Стартер двигатель Бренд Ingersoll Рэнд | 150LFPE | pc | 1 |
|  | CAT TU-FLO 550 | pc | 1 |
| Консоль управления смешиванием и накачкой 24 Вольт | BARTEC 97980 SILAS | pc | 1 |
| Коробка передачгидраторическая система | Мод. 593W11P2B | pc | 1 |
| Цилиндрические микширование танков | CAP 7.5 Mts3 | pc | 2 |
| **09 РЕМОЛЗУЕС с ТРИ ЦЕМЕНТ ТОЛВАС (Основное оборудование)** | | | |
| **ОПИСАНИЕ** | **МОДЕЛЬ** | **ЕДИНИЦА** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| Трейлер с тремя танками и компрессором | СГ-9350ГФЛ | единица | 1 |
| Камминг | Стандарт | единица | 1 двигатель |
| Пневматический стартовый двигатель | Стандарт | пк | 1 |
| Компрессор | BDW-12/2-9 | unit | 1 |
| **01 ЦЕМЕНТ UNITS(Основное оборудование)** | | | |
| **ОПИСАНИЕ** | **МОДЕЛЬ** | **ЕДИНИЦА** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| Цемент сило Хранилище 25 Mts3, 0.2MPa WP | WGG25FLG | unit | 13 |
| Цемент Сило Микс - Ash Tank 24 Mts3, 0.3MPa WP | 215012077201300 | unit | 10 |
| Silo Mixer 10 Mts3, 0.3MPa WP | 215012077201300 | unit | 1 |
| Сило Цемент Фильтр Mix 14Mts3, 0.3MPa WP | 215012077201300 | unit | 1 |
| Silo Cement Storage 35 Mts3, 0.3MPa WP | JSJ350XHG | unit | 6 |
| **01 ЦЕМЕНТАЦИЯ И ПУМП ЛАБИДа (Основное оборудование).** | | | |
| **ОПИСАНИЕ** | **МОДЕЛЬ** | **ЕДИНИЦА** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| HT/HP | TG-8040DA | SET | 2 |
| Двухклеточный цемент Ultasonic Analyzer (UCA) | UCA200-2 | SET | 2 |
| Двухклеточная камера лечения | TG-7370D | SET | 2 |
| Увлажнитель | Стандарт | единица | 2 |
| 12-литровый смеситель постоянной скорости - 1 л | TG-3060-1L | SET | 2 |
| Постоянный смеситель скорости - 4 л | TG-3060-4L | SET | 2 |
| HT/HP | TG-71 | SET | 2 |
| Печь высокого ролика | BGRL-5X | SET | 1 |
| Машина для тестирования сжатия | YAW-330B | SET | 1 |
| Двухклеточная атмосферная консометер | TG-1220C | SET | 2 |
| Грязевые клетки | стандарт | SET | 4 |
| Расчетный метр | Стандарт | SET | 1 |
| Компрессор высокого давления | HET-80 | SET | 2 |
| Анализатор миграции газа | TG-4268 | SET | 1 |
| Динамический пресс-фильтр ht/hp | TG-1720 | SET | 1 |
| Grout расширения и усадки метр | TG-4268 | SET | 1 |